

# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

# М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

21.10.2025 м. Глухів № 142-ОД

**Про призначення відповідального за безпечну експлуатацію бензо-генератора Коломійця Ю.М. та встановлення норм витрат паливно-мастильних матеріалів на бензо-генератор**

З метою ефективного використання засобу резервного живлення і підтримання його у належному технічному стані, враховуючи технічні характеристики бензо-генератор FUBAG BS 3500 DUPLEX, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Встановити норми витрат паливно-мастильних матеріалів на засіб резервного живлення бензо-генератор FUBAG BS 3500 DUPLEX:

1.1. палива –1,15 л бензина на 1 годину роботи;

1.2. машинного мастила при його заміні об’ємом 0,6 л у таких випадках:

– перший місяць (або через 20 годин роботи);

– кожні 3 місяця (або через 50 годин роботи).

2. Затвердити Пам’ятку користування генератором (додається).

3. Призначити Коломійця Юрія Миколайовича, старосту Семенівського старостинського округу Глухівської міської ради відповідальним за технічний стан, обслуговування та безпечну експлуатацію бензо-генератора FUBAG BS 3500 DUPLEX.

4. Ознайомити під підпис Коломійця Юрія Миколайовича, старосту Семенівського старостинського округу Глухівської міської ради з інструкцією експлуатації бензо-генератора FUBAG BS 3500 DUPLEX та пам’яткою користування генератором.

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету Шихову М.В. списання паливно-мастильних матеріалів для роботи резервного живлення (генератор) проводити відповідно до п.1 даного розпорядження.

6. Старості Семенівського старостинського округу Глухівської міської ради Коломійцю Юрію Миколайовичу вести журнал обліку роботи резервного джерела живлення (генератора).

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Глухівської міської ради Терещенко І.І.

**Секретар міської ради Людмила ВАСЯНОВИЧ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

21.10.2025 № 142-ОД

**ПАМ’ЯТКА КОРИСТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРОМ**

**1. Підготовка до роботи**

* Переконайтеся, що генератор справний і підходить за типом пального (бензин, дизель, газ).
* Перевірте рівень **пального** та **мастила** перед кожним запуском.
* Огляньте корпус і кабелі на наявність пошкоджень.
* Встановлюйте генератор **на відкритому повітрі** або в добре провітрюваному місці — **ніколи не в приміщенні!**

**2. Підключення**

* Не перевантажуйте генератор: сумарна потужність приладів не має перевищувати його номінальну потужність.
* Підключайте пристрої через **подовжувач із заземленням**.
* Якщо живите будинку, використовуйте **автоматичний ввід резерву (АВР)** або ручний перемикач, щоб уникнути подачі струму назад у мережу.

**3. Запуск генератора**

1. Відкрийте паливний кран.
2. Установіть дросель у положення «Пуск».
3. Запустіть двигун (стартером або ручним шнуром).
4. Після прогрівання двигуна переведіть дросель у робочий режим.

**4. Під час роботи**

* Контролюйте рівень пального й **мастила**.
* Не торкайтесь гарячих частин двигуна.
* Захищайте генератор від дощу та снігу.

**5. Зупинка**

1. Вимкніть усі під’єднані прилади.
2. Переведіть вимикач у положення «Вимкнено».
3. Закрийте паливний кран.
4. Дайте двигуну охолонути перед зберіганням або транспортуванням.

**6. Технічне обслуговування**

* Змінюйте **мастила** кожні **50 годин роботи** (або відповідно до інструкції виробника).
* Регулярно очищайте повітряний фільтр.
* Перевіряйте свічку запалювання.
* Один раз на сезон проводьте повну діагностику.

Ознайомлений (на) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Керуючий справами виконавчого комітету**

**міської ради Ірина ТЕРЕЩЕНКО**